**Wykaz infrastruktury technicznej będącej w dyspozycji Zamawiającego**

|  |
| --- |
| **ZESTAWY KOMPUTEROWE / 1** |
|
| **Nazwa komponentu** | **Parametry techniczne** |
| Model |   |
| Procesor | AMD Athlon II X2 250 3GHz |
| Pamięć operacyjna | 2GB  |
| Dysk twardy | 250GB |
| Grafika | Zintegrowana NVIDIA |
| System operacyjny | Microsoft Windows Prof. 7  |
| liczba sztuk | 70 |
| Dodatkowe informacje | - |
|  |  |
| **ZESTAWY KOMPUTEROWE / 2** |
|
| **Nazwa komponentu** | **Parametry techniczne** |
| Model |   |
| Procesor | i3-4330 3,5GHz |
| Pamięć operacyjna | 4GB |
| Dysk twardy | 250GB |
| Grafika | Zintegrowana Intel HD Graphics 4600  |
| System operacyjny | Microsoft Windows Prof. 7 |
| liczba sztuk | 45 |
| Dodatkowe informacje | - |
|  |  |
| **ZESTAWY KOMPUTEROWE / 3** |
|
| **Nazwa komponentu** | **Parametry techniczne** |
| Model |   |
| Procesor | Core i7-2600 3,4GHZ |
| Pamięć operacyjna | 16GB |
| Dysk twardy | 1024GB |
| Grafika | Radeon HD5400 |
| System operacyjny | Microsoft Windows Prof. 7 64-bit |
| liczba sztuk | 3 |
| Dodatkowe informacje | - |
|  |  |
| **Serwer - Bytom:** |
|
| **Nazwa komponentu** | **Parametry techniczne** |
| Model | Intel S3420GBLC  |
| Procesor | Xeon X3430 2,4 GHz |
| Pamięć operacyjna | 8GB |
| Dysk twardy | 2x300GB SAS + 72 GB SAS |
| Grafika | zintegrowana |
| System operacyjny | Microsoft Windows Server 2008 R2 Std |
| Oprogramowanie dodatkowe | Microsoft SQL 2008R2 |
| Sieć WAN | Router: HP a-msr20-20  |
|   | Switch: HP 2510/24 |
|  |  |
| **Serwer - Dąbrowa:** |
|
| **Nazwa komponentu** | **Parametry techniczne** |
| Model | HP Proliant ML150G6 |
| Procesor | Xeon E5504 2 GHz |
| Pamięć operacyjna | 8GB |
| Dysk twardy | 2x300 GB SAS+2x300 GB SAS |
| Grafika | zintegrowana |
| System operacyjny | Microsoft Windows Server 2008 R2 Std |
| Oprogramowanie dodatkowe | Microsoft SQL 2008R2 |
| Sieć WAN | Router: HP a-msr20-20  |
|   | Switch: HP 2510/24 |
|  |  |
| **Serwer - Jastrzębie:** |
|
| **Nazwa komponentu** | **Parametry techniczne** |
| Model | HP Proliant ML350G8 |
| Procesor | Xeon E5-2609 2,4GHz |
| Pamięć operacyjna | 8GB |
| Dysk twardy | 2x450 GB SAS +2x 450 GB SAS |
| Grafika | zintegrowana |
| System operacyjny | Microsoft Windows Server 2008 R2 Std |
| Oprogramowanie dodatkowe | Microsoft SQL 2008R2 |
| Sieć WAN | Router: HP a-msr20-20  |
|   | Switch: HP 2510/24 |
|  |  |
| **Serwer - Katowice:** |
|
| **Nazwa komponentu** | **Parametry techniczne** |
| Model | HP Proliant DL380p |
| Procesor | 2 x Xeon E5-2650 2GHz |
| Pamięć operacyjna | 8GB |
| Dysk twardy | 2x450 GB SAS + 2x450 GB SAS |
| Grafika | zintegrowana |
| System operacyjny | Microsoft Windows Server 2008 R2 Std |
| Oprogramowanie dodatkowe | Microsoft SQL 2008R2 |
| Sieć WAN | Router: HP a-msr20-20  |
|   | Switch: HP 2510/24 + 3Com 4500 |
|  |  |
| **Serwer - Rybnik:** |
|
| **Nazwa komponentu** | **Parametry techniczne** |
| Model | HP ProLiant DL360p Gen8 |
| Procesor | Xeon E5-2640 2.5GHz 6-core |
| Pamięć operacyjna | 16GB |
| Dysk twardy | 2x450 GB SAS +2x450 GB SAS |
| Grafika | zintegrowana |
| System operacyjny | Microsoft Windows Server 2008 Std R2 |
| Oprogramowanie dodatkowe | Microsoft SQL 2008R2 |
| Sieć WAN | Router: HP a-msr20-20  |
|   | Switch: HP 2510/24 |
|  |  |
| **Serwer - Tychy:** |
|
| **Nazwa komponentu** | **Parametry techniczne** |
| Model | HP Proliant DL180G5 |
| Procesor | 2xXeon E5420 2,5GHz |
| Pamięć operacyjna | 8GB |
| Dysk twardy | 2x450 GB SAS +2x300 GB SAS |
| Grafika | zintegrowana |
| System operacyjny | Microsoft Windows Server 2008 Std |
| Oprogramowanie dodatkowe | Microsoft SQL 2008R2 |
| Sieć WAN | Router: HP a-msr20-20  |
|   | Switch: HP 2510/24 |

**W toku realizacji Umowy parametry infrastruktury sprzętowo-programowej poszczególnych Lokalizacji, stanowiącej środowisko produkcyjne Zamawiającego, mogą ulec zmianie poprzez ich podwyższenie.**